# Функция PrepareRouter

Выполняет подготовку к сканированию выбранного устройства.

## Синтаксис

Delphi
C++

    function PrepareRouter(
      Row,
      IP: DWORD;
      Port: Word;
      var hRouter: THandle
    ): Bool; stdcall;

    BOOL WINAPI PrepareRouter(
      _In_   DWORD Row,
      _In_   DWORD IP,
      _In_   WORD Port,
      _Out_  HANDLE *hRouter
    );

## Параметры

Row [in]

  Номер строки таблицы, который будет использоваться для получения информации о выбранном устройстве.

IP [in]

  32-битный IPv4 адрес устройства.

Port [in]

  TCP порт устройства.

hRouter [out]

  Дескриптор объекта Router, который может быть использован в родственных функциях.

## Возвращаемое значение

Если функция выполнилась успешно, возвращается ненулевое значение.

Если же функция выполнилась неудачно, возвратится нуль.